{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["прайс","IP камеры AVTECH таблица"],"not_rendered":{"charts":0,"images":97,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"прайс","index":0,"n_rows":86,"n_cols":5,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["01 марта 2015"]
["Фото","Артикул","Модель","описание","Розница, руб (публик.цена)"]
[null,null,null,"Сетевые видеорегистраторы (NVR) для IP-видеокамер AVTech и др.производителей"]
[null,3010185,"AVH0401","4-канальный мегапиксельный Real-Time 1Мп IP-видеорегистратор (NVR) со встроенным 4кан. PoE-коммутатором и с поддержкой 4кан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс, Real-Time отображение/запись 120к/сек с разрешением 1.3Мп 1280x1024 (обработка 32Мбит/сек), поддержка записи 2Мп IP-видеокамер, H.264, до 1 HDD SATA до 4000Гб (поставляется без HDD), eSATA для подключения дискового массива, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио), 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: 4LAN 100Мбит/c (встр.4-кан.коммутатор с PoE, 12Вт на канал), WAN (Internet): 1000Мбит/c, в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, интелл.детектор движения, запись предтревоги, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию, копия архива: USB flash или по сети, автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд, 345×225×68,3мм, питание: адаптер =48В/1.25A в комплекте (7.68Вт без HDD-дисков и PoE-камер), 10℃ ~ 40℃. Совместим с IP-камерами друих производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Samsung, Panasonic, Sony, ACTi, 3Svision, Dahua, Brickcom, Sunell, Zavio и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",15540]
[null,3010216,"AVH408","8-канальный 2мегапиксельный IP-видеорегистратор (NVR) со встроенным 8кан. PoE-коммутатором с поддержкой 8кан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс. Отображение/запись: 8кан.режим до 120к/сек с разрешением 2 Мп 1920x1080 (обработка до 48Мбит/сек, ручное и динамическое распределение), воспроизведение 4 канала одновременно, H.264, до 2 HDD SATA до 4000Гб (поставляется без HDD), eSATA, RS-485, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио), 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: 8LAN 100Мбит/c (встр.8-кан.коммутатор с PoE, 14Вт на канал), WAN (Internet): 1000Мбит/c, аудио вых., в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения Push Video/Push Status/Video Mail/Message Mail, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию, копия архива: USB flash или по сети, автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд, 432×90×326мм, питание: адаптер =48В/2,7A в комплекте (12.6Вт без учета HDD и без питание PoE камер), 10℃ ~ 40℃, 375х68х265мм. Совместим с IP-камерами друих производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Samsung, Panasonic, Sony, ACTi, 3Svision, Dahua, Brickcom, Sunell, Zavio и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. До 5пользователей одновременно. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7. Мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер).",31270]
[null,3010209,"AVH316","16-канальный 2мегапиксельный IP-видеорегистратор (NVR) с поддержкой 16кан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс. Отображение/запись: 16кан.режим до 120к/сек с разрешением 2 Мп 1920x1080, до 240к/сек с разрешением 1 Мп 1280x720 (обработка до 48Мбит/сек, ручное и динамическое распределение), воспроизведение 4канала одновременно, Push Status, H.264, dual stream, до 2 HDD SATA до 4000Гб (поставляется без HDD), eSATA (для дополн.диск.массива), выход VGA и HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио), 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: LAN 1000Мбит/c (без встр.коммутатора), WAN (Internet): 100Мбит/c; в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения Video Mail/E-Mail/Push Status, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию, копия архива: USB flash или по сети, автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд, 375×68×265мм, питание: адаптер =12В/3A в комплекте (9.6Вт без учета HDD), 10℃ ~ 40℃. Совместим с IP-камерами друих производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Samsung, Panasonic, Sony, ACTi, 3Svision, Dahua, Brickcom, Sunell, Zavio и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. До 5пользователей одновременно. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7. Мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер).",24980]
[null,3010188,"AVH516","16-канальный 2мегапиксельный RealTime IP-видеорегистратор (NVR) с поддержкой 16кан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс. Отображение/запись: 16кан.режим Real-Time до 400к/сек с разрешением 2 Мп 1920x1080 (обработка до 120Мбит/сек, ручное и динамическое распределение), H.264, до 3 HDD SATA до 4000Гб (поставляется без HDD), eSATA, RS-485, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио), 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: LAN 1000Мбит/c (без встр.коммутатора), WAN (Internet): 1000Мбит/c, аудио вых., в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения Video Mail/E-Mail/Push Status, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию, копия архива: USB flash или по сети, автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд, 432×90×326мм, питание: адаптер =19В/3,42A в комплекте (17.5Вт без учета HDD), 10℃ ~ 40℃. Совместим с IP-камерами друих производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Samsung, Panasonic, Sony, ACTi, 3Svision, Dahua, Brickcom, Sunell, Zavio и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. До 5пользователей одновременно. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7. Мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер).",73750]
[null,3010236,"AVH516S","AVH516 с функцией бесшовной записи и умного поиска (технологии Seamless recording, Smart search)",180900]
[null,3010237,"AVH516FOS","AVH516 с функциеями резервирования системы по записи, бесшовной записи и умного поиска (технологии Seamless recording, Smart search, FailOver Server)",180900]
[null,null,"AVH516+","AVH516 в корпусе на 10HDD жестких дисков (до 4Тб каждый) с поддержкой RAID 5 массива. Резервированный блок питания DC 19.5В x2 (Dual Power 150Вт x2). Размер 250x325x138мм",269380]
[null,null,"AVH364","64-канальный 2мегапиксельный IP-видеорегистратор (NVR) с поддержкой 64кан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс. Отображение/запись: 64кан.режим до 1920к/сек с разрешением 2 Мп 1920x1080 (обработка до 480Мбит/сек, ручное и динамическое распределение), H.264, до 45 HDD SATA до 4000Гб (поставляется без HDD), питание AC 110V x 2 850Вт x 2 (Dual Power). Размеры 830x 446x175мм",289050]
[null,null,"NVR 25 M","NVR MACROSCOP на 25 каналов Real-Time 2мегапикс. Модификация M - Monitor: количество подключаемых мониторов VGA/HDMI/DVI - 1 шт. Гарантированная обработка и запись видео и аудио от 25 IP-камер при:• 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием детекторов движения камер или постоянной записи. • 2 Мегапикселях и 12 кадр/сек в MJPEG с использованием детекторов движения камер или программного детектора Macroscop. Количество мест установки  HDD 3,5”- 5 шт (опционально - расширение до 12 шт.). Направляющие для установки в стойку 19\" 3U - опционально. Размеры: 420 x 130 x 550 mm. Гарантия 2 года. Windows Pro 7 SP1 64-bit Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами.",1986]
[null,null,"NVR 32 М","NVR MACROSCOP на 32 канала Real-Time 2мегапикс. Модификация M - Monitor: количество подключаемых мониторов VGA/HDMI/DVI - 1 шт. Гарантированная обработка и запись видео и аудио от 32 IP-камер при:• 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием детекторов движения камер или постоянной записи. • 2 Мегапикселях и 12 кадр/сек в MJPEG с использованием детекторов движения камер или программного детектора Macroscop. Количество мест установки  HDD 3,5”- 5 шт (опционально - расширение до 12 шт.)  Направляющие для установки в стойку 19\" 3U - опционально. Размеры: 420 x 130 x 550 mm. Гарантия 2 года. Windows Pro 7 SP1 64-bit Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами.",2307]
[null,null,"NVR 50 M","NVR MACROSCOP на 50 каналов Real-Time 2мегапикс. Модификация M - Monitor: количество подключаемых мониторов VGA/HDMI/DVI - 1 шт.  Гарантированная обработка и запись видео и аудио от 50 IP-камер при:• 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием детекторов движения камер или постоянной записи. • 2 Мегапикселях и 12 кадр/сек в MJPEG с использованием детекторов движения камер или программного детектора Macroscop. Количество мест для установки HDD 3,5” - 12 шт. Установка настольная или в стойку 19\" 3U. Направляющие для установки в стойку - в комплекте. Размеры: 420 x 130 x 550 mm. Гарантия 2 года. Windows Pro 7 SP1 64-bit Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами.",3648]
[null,null,"NVR 80 M","NVR MACROSCOP на 80 каналов Real-Time 2мегапикс. Модификация M - Monitor: количество подключаемых мониторов VGA/HDMI/DVI - 1 шт.  Характеристика: гарантированная обработка и запись видео и аудио от 80 IP-камер при: • 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием детекторов движения камер или постоянной записи. • 2 Мегапикселях и 6 кадр/сек в MJPEG с использованием детекторов движения камер или программного детектора Macroscop. ОС Windows Pro 7 SP1 64-bit. Количество мест установки HDD 3,5”-  12 шт. Установка настольная или в стойку 19\" 3U. Направляющие для установки в стойку в комплекте. Размеры: 420 x 130 x 550 mm. Гарантия 2 года. Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами.",5883]
[null,null,null,"IP-видеокамеры AVTech с разрешением 1.3 Мп (HD) 1280x1024"]
[null,3010183,"AVM302","Корпусная цв. IP-видеокамера 1.3 Мп (HD), CMOS 1/4\" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email, микрофон, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А(0,25А), 59x95x41мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",7280]
[null,3010227,"РАС100-240/12V 1A","Дополнительный адаптер питания 12В/1А для AVM302",890]
[null,3010204,"AVN815","Wi-Fi PUSH VIDEO & EaZy Networking Корпусная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD), CMOS 1/4\" SONY HR, 0.1лк(0лк)/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, подсветка белым светодиодом до 10м (1Вт), встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров, беспроводная Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, слот MicroSD Card для записи на карту памяти до 32Гб, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, микрофон+динамик (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, кронштейн, адаптер питания =12В/1А в комплекте, 59x95(146)x41мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",11610]
[null,null,"AVN305","Уличная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/3\" SONY HR, 1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (64.5°(гориз.)/49.9°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настенный проф.кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 5,5Вт или =12В/0,35А (4,5Вт), Ø59x173мм, IP66, -20°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",10830]
[null,3010218,"AVN320","Купольная цв. мини IP-видеокамера 1.3 Мп (HD), CMOS 1/4\" SONY HR, 1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (62.7°(гориз.)/53.7°(вертик.), AES), 1280x1024 / 30кадров/с, адаптивная ИК-подсветка до 15м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А, Ø93x80мм, IP66, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",6890]
[null,null,null,"IP-видеокамеры AVTech с разрешением 2 Мп (full HD) 1920x1080"]
[null,3010168,"AVM417","Корпусная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9\" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/47.4°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон+динамик (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А, 126x87x40мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",10830]
[null,3010169,"AVM400","Корпусная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), CMOS 1/2.9\" SONY HR, 0.1лк/F1.5, БЕЗ объектива (CS, АРД DC / AES), 1920x1080 / 30кадров/с, мех.сдвиг. ИК-фильтр, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон, аудио вх./выход (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А, 65x62x113мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",13770]
[null,3010192,"AVM500","Корпусная WDR цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), 1/2.9\" SONY HD CMOS, 0.1лк/F1.5, БЕЗ объектива (CS, АРД DC / AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, мех.сдвиг. ИК-фильтр, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон, аудио вх./выход (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А, 65x62x113мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",15140]
[null,3010202,"AVM511","Купольная цв. антивандальная WDR мини IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), CMOS 1/2.8\" SONY HR, 1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (83.2°(гориз.)/42.8°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, маскирование, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) 4,5Вт или =12В/1А(0,29А; 3,5Вт), Ø102x48мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",16720]
[null,3010213,"AVM420","Купольная цв. мини IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), CMOS 1/2.9\" SONY HR, 1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/47.4°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, адаптивная ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, настройка положения 3-axis, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А, Ø93x80мм, IP66, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",10830]
[null,3010191,"AVM428 D","Купольная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9\" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/47.4°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон, аудио вход/выход (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af) 5,9Вт или =12В/0,42А (5Вт), Ø130x94мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",11610]
[null,3010214,"AVM503","Купольная поворотная WDR цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.8\" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (83.2°(гориз.)/42.8°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, поворот по горизонтали 316° (±158°) (120°/сек), автопанорамирование, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка до 15м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76°х5метров, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af) 8,75Вт или =12В/0,58А (7Вт), Ø130x94мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",23410]
[null,3010191,"AVM521","Купольная WDR цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, 1/2.8\" SONY HD CMOS, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/42.8°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, интеллектуальная ИК-подсветка до 15м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76°х5метров, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af) 6Вт или =12В/0,4А (4,8Вт), Ø130x91мм, 0°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",18690]
[null,null,"AVM532","Уличная купольная антивандальная WDR цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, 1/2.8\" SONY HD CMOS, 0.1лк/F1.4, вариообъектив f=2.8-12мм (103-31°(гориз.)/54-17°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08, интеллектуальная ИК-подсветка до 20м...30м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-сторонее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af) 11,8Вт или =12В/0,79А (9,5Вт), Ø140x98мм, IP66, -25°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",25270]
[null,3010195,"AVM542","Уличная купольная антивандальная WDR цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, 1/2.9\" SONY HD CMOS, 0.1лк/F1.4, вариообъектив f=2.8-12мм (97.4-27.1°(гориз.)/58.1-15.2°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, класс ударопрочности IK08, интеллектуальная ИК-подсветка до 30м...50м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/0,85А, Ø156x124мм, IP66, -20°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",18690]
[null,3010242,"AVM542-BKT(A)","Кронштейн настенный уличный длинный для AVM542, белый, металл. (верхняя крыхка пластик.), 310мм",2960]
[null,3010205,"AVM458 BH","Уличная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9\" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/42.8°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка до 25-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настенный проф.кронштейн 122мм в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 20,8Вт или =12В/2А (17,7Вт), Ø77x158мм, IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",12200]
[null,3010217,"AVM458 CH","Уличная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9\" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/42.8°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка до 25-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, универсальный проф.кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 20,8Вт или =12В/2А (17,7Вт), Ø77x158мм, IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",13570]
[null,3010206,"AVM459BH\nс проф.\nкронштейном","Уличная цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9\" SONY HR, 1лк/F1.4, вариообъектив f=2.8-12мм (109°-24°(гориз.)/76°-13,5°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, ИК-подсветка 25м-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настенный проф.кронштейн 122мм в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 19,5Вт или =12В/1,4А (16,6Вт), Ø77x158мм, IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",20260]
[null,3010211,"AVM552CH","Уличная WDR цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, 1/2.9\" SONY HD CMOS, 0.1лк/F1.4, DSP процессор Sony Xarina™, вариообъектив f=2.8-12мм (97.4-27.1°(гориз.)/58.1-15.2°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, интеллектуальная ИК-подсветка 25м-35м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, универсальный проф.кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 19,5Вт или =12В/1,4А (16,6Вт), 152x85x151мм (Ø77мм), IP66, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",25370]
[null,null,"AVM552-BBKT","Монтажная коробка под уличный кронштейн для AVM458CH, AVM459CH, AVM552CH, цвет темно-серый",730]
[null,null,"AVM561 H","Уличная WDR цв.\"день-ночь\" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, 1/2.9\" SONY HD CMOS, 0.1лк/F2.0, 10X ZOOM управляемый вариообъектив (трансфокатор) f=6-60мм (47.3-5.3(гориз.)/27.5-3.0°(вертик.), AES), 1920x1080 / 30кадров/с, интеллектуальная ИК-подсветка 40м-60м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af) 28,5Вт или =12В/2А (24Вт), 287x118x213мм(Ø95мм), IP67, встр.подогреватель -40°~ 40°С, протоколы  DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",35990]
[null,null,"AVM571\nс настенн. кронштейн.","Уличная WDR купольная высокоскоростная поворотная цв. IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), 1/2.8\" Sony HD CMOS, 0.1лк/F2.0, 10X оптический ZOOM (скорость 3сек), объектив f=5-50мм (6.35°-58.8°(гориз.), Auto Iris), 1920x1080 / 30кадров/с, поворот 360° (120°/сек), наклон 90° (90°/сек), 16предустановок, 4группы, автопанорамирование, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, BLC(вкл./выкл.) AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настенный кронштейн 232мм в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) 11,3Вт или =12В/0,75А (адаптера нет в комплекте), Ø148x206мм, IP67, кожух с вентилятором (40°C вкл./30°C выкл.), -20°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP . Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",{"$f":"E41+E43","v":44260}]
[null,3010232,"AVM571","AVM571 (6-60мм) камера без кронштейна",41300]
[null,3010186,"AVM571","AVM571 (5-50мм) камера без кронштейна",41300]
[null,2007582,"AI322Z (S)","Кронштейн настенный для купольной в/камеры AVM571, CPZ505, AVN244, AVK544, WINLAN WL752/582, 232мм, цв.серебристый",2960]
[null,3010231,"AVM583","Уличная WDR купольная высокоскоростная поворотная цв. IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), 1/2.8\" Sony HD CMOS, 0.1лк/F2.0, 20X оптический ZOOM (скорость 3сек), объектив f=4.7-94мм (3.4°-60.8°(гориз.), Auto Iris), 1920x1080 / 30кадров/с, поворот 360° (100°/сек), наклон 180° (100°/сек), 16предустановок, 4группы, автопанорамирование, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, WDR, BLC(вкл./выкл.) AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настенный кронштейн в комплекте, питание PoE (IEEE 802.3af) или =12В/1А (адаптера нет в комплекте), Ø220x300мм, IP66, -20°~40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP . Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",84560]
[null,null,null,"Аксессуары AVTech для IP-систем"]
[null,3010243,"AVX931VB","IP-сервер 1-канал видео, 1аудио (вх./вых.). Преобразует аналоговый видеосигнал (PAL/NTSC) в цифровой (IP, Ethernet), используется для поключения аналоговых видеокамер в IP-систему. Разрешение 704x576 / 25кадров/с, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге и передача видео или фото по FTP/Email, порт RS-485 для управления поворотными камерами по протоколам Pelco-D/Pelco-P/AVTech, N.O./N.C. вход/выход тревоги, watch dog – контроль состояния видеосервера, адаптер питания =12В/1А в комплекте, металл.корпус 118.6x75x28.6мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.",10830]
[null,3010220,"AVX912R/T","Конвертер Ethernet over Coaxial (EoC) (активные приемник+передатчик). Позволяет передавать Ethernet через коаксиальный кабель. Используется для подключения IP-камер через коаксиальный кабель (замена аналоговой системы на новую c IP-камерами используя старые коаксиальные кабели). Дальность до 400м с кабелем не хуже 5C2V. Скорость передачи потока от одной или нескольких IP-камер: 22Мбит/сек, BNC/RJ-45, адаптер питания =5В/2А в комплекте у приемн. и передатч. (потребление 2,2Вт), 92×69×15мм, 10°C-40°C (комплект приемник AVX912R и AVX912T передатчик продаются вместе)",10830]
[null,3010221,"AVX916R/T","Конвертер HDMI over Coaxial (HDMIoC) (активные приемник+передатчик). Позволяет передавать через коаксиальный кабель сигнал HDMI (аудио и видео) и сигналы управления от USB-мышки для управления видеорегистратором. Дальность передачи через коаксиальный кабель до 70м с кабелем не хуже RG6. Видеовыход HDMI - 1080P/60Гц, разъемы: BNC/HDMI/USB, соед.кабель USB-USB в комплекте, адаптер питания =5В/0,5А в комплекте у приемн. и передатч. (потребление 2,5Вт), 92×69×15мм, 10°C-40°C (комплект приемник AVX916R и передатчик AVX916T продаются вместе)",25170]
[null,3010233,"AVX913R6","Конвертер Power over Network (PON) (6-канальный PON-коммутатор, 14,4Вт/0.3А на канал). Позволяет подключить 6 видеокамер IP с передачей питания PoE к видеокамере (возможно увеличение к-ва подключаемых камер при соединении нескольких AVX913R6). Дальность передачи через UTP4 кабель до 100м. Разъемы: 6шт PoN порт 10/100 Based-T (RJ45) для IP видеокамер, порт Ethernet 10/100/1000 Based-T -2шт (RJ45), порт USB; мощность PoE 86Вт (14,4Вт на канал), адаптер питания =48В в комплекте, 240×140×45.5мм, 10°C-40°C.",23210]
[null,3010234,"AVX917","Матричный коммутатор HDMI на 4входа/1выход. Подключение до 4 DVR или NVR на один монитор (по HDMI или BNC). Режимы отображения подключенных источников видеосигнала HDMI на мониторе: 4 источника/ полный экран выбранного источника/ последовательное переключение источников. Входы: 4шт HDMI , USB-мышь для управления переключением. Выходы: HDMI и BNC на монитор, 4шт USB-выхода для мыши. HDMI разрешение 1080p/60, аудио 48кГц; адаптер питания =12А в комплекте, 0°~ 40°С.",35990]
[null,3010228,"PRJ45","Плоский патч-корд кабель CAT.5e 15метров",400]
[null,null,"PBRK-KPC149","Кронштейн металлический для AVM357< AVM457, AVM459A, AVM552A, AVM400, AVM500",770]
[null,null,null,"Видеорегистраторы CCTV"]
[null,3010197,"PVR4H","Видеорегистратор для 700ТВЛ видеокамер, 4-кан.+4кан.звука Real-Time 960H, 4кан. IVA-видеоаналитики и 1кан.PUSH VIDEO (по тревоге отсылка видеоролика на смартфон через Internet), Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 100к/с (960×576), запись Real-Time 960H (поканальная настройка) 100к/с (960×576) (25к/с на канал 960×576), 100к/с (704×576), 100к/с (704×288),  100к/с (352×288), необходим 1шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 10/100 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA (до 1600х1200пикс) одновременная работа, тревожный монитор BNC, eSATA (для дополн.диск.массива), USBх2, 4аудиовх./1аудиовых.,4вх./1вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash или по сети; интелл.детектор движения, запись предтревоги, отсылка трев.сообщений по FTP/E-Mail/Push Video, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R; управление: USB мышь (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт(в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры (IE, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) и бесплатное ПО CMS VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.) 19В/2.1А/42Вт, 375x61x281мм. Модуль интеллектуальной видеоаналитики (IVA, 4 канала): виртуальная граница, подсчет потока людей, детектирование направления движения.",7910]
[null,3010198,"PVR8H","Видеорегистратор для 700ТВЛ видеокамер, 8-кан.+4кан.звука Real-Time 960H, 4кан. IVA-видеоаналитики 1кан.DCCS и 2кан. PUSH VIDEO (по тревоге отсылка видеоролика на смартфон через Ethernet), Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 200к/с (960×576), запись Real-Time 960H (поканальная настройка) 200к/с (960×576) (25к/с на канал 960×576), 200к/с (704×576), 200к/с (704×288), 200к/с (352×288), необходимо до 2шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 1000 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); петлевые выходы BNC x8; выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, тревожный монитор BNC, eSATA (для дополн.диск.массива), USBх2, 4аудиовх./2аудиовых.,8вх./2вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash/по сети/(DVD-RW опц.); интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения FTP/E-Mail/PUSH VIDEO, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R.; управление: USB мышь в компл. (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт с выносным сенсором (в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры и бесплатное CMS ПО VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.) 19В/64Вт, 432x90x326мм. Модуль интеллектуальной видеоаналитики (IVA, 4 канала): виртуальная граница, подсчет потока людей, детектирование направления движения. Управление IVS камерой AVTech по коаксиальному кабелю (DCCS, 1 канал) и/или по мобильному телефону.",19250]
[null,3010124,"PVR16H","Видеорегистратор для 700ТВЛ видеокамер, 16-кан.+4кан.звука Real-Time 960H, DCCS & IVS & PUSH VIDEO (по тревоге отсылка видеоролика на смартфон через Ethernet), H.264 (4ур.компр.), Push Status, пентаплекс, отображение 400к/с (960×576), запись Real-Time 960H (поканальная настройка) 400к/с (960×576) (25к/с на канал 960×576), 400к/с (704×576), 400к/с (704×288), 400к/с (352×288), необходимо до 2шт SATA HDD до 2000Гб, сеть Ethernet 1000 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); петлевые выходы BNC x16; выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, тревожный монитор BNC, eSATA (для дополн.диск.массива), USBх2, 4аудиовх./2аудиовых.,16вх./1вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash/по сети/(DVD-RW опц.); интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения FTP/E-Mail/PUSH VIDEO, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R.; управление: USB мышь в компл. (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт с выносным сенсором (в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры и бесплатное CMS ПО VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android, Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер или прил.EagleEyes), питание от адаптера (в компл.) 19В/64Вт, 432x90x326мм. Модуль интеллектуальной видеоаналитики (IVA, 4 канала): виртуальная граница, подсчет потока людей, детектирование направления движения. Управление IVS камерой AVTech по коаксиальному кабелю (DCCS, 1 канал) и/или по мобильному телефону.",30090]
[null,3010193,"MR4H","Видеорегистратор 4-кан.+4кан.звука Real-Time 960H, Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 100к/с (960×576), запись Real-Time 960H (поканальная настройка) 100к/с (960×576) (25к/с на канал 960×576), 100к/с (704×576), 100к/с (704×288),  100к/с (352×288), необходим 1шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 10/100 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, USBх2, 4аудиовх./1аудиовых.,4вх./1вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash или по сети; интелл.детектор движения, запись предтревоги, отсылка трев.сообщений по FTP/E-Mail, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию; управление: USB мышь (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт(в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры (IE, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) и бесплатное ПО CMS VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.=12В/3А) 12В/40Вт, 375x61x326мм.",5340]
[null,null,"MR4H с облаком",null,6030]
[null,3010199,"LR83H-RT","Видеорегистратор для 700ТВЛ видеокамер, 8-кан.+4кан.звука Real-Time 960H, 2канала PUSH VIDEO (по тревоге отсылка видеоролика на смартфон через Ethernet), Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 200к/с (960×576), запись (поканальная настройка) 200к/с (960×576) (25к/с на канал 960×576), 200к/с (704×576), 200к/с (704×288), 200к/с (352×288), необходимо до 1шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 1000 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, тревожный монитор BNC, eSATA (для дополн.диск.массива), USBх2, 4аудиовх./1аудиовых.,8вх./1вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash/по сети; интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения FTP/E-Mail/PUSH VIDEO, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R.; управление: USB мышь (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт (в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры и бесплатное CMS ПО VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.=19В/2.1А) 19В/(11Вт без учета HDDдиска), 343x59x223мм.",11860]
[null,3010200,"LR16H-RT","Видеорегистратор для 700ТВЛ видеокамер, 16-кан.+4кан.звука Real-Time 960H, 4канала PUSH VIDEO (по тревоге отсылка видеоролика на смартфон через Ethernet), Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 400к/с (960×576), запись (поканальная настройка) 400к/с (960×576) (25к/с на канал 960×576), 400к/с (704×576), 400к/с (704×288), 400к/с (352×288), необходимо до 2шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 1000 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, тревожный монитор BNC, eSATA (для дополн.диск.массива), USBх2, 4аудиовх./1аудиовых.,16вх./1вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash/по сети; интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения FTP/E-Mail/PUSH VIDEO, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R.; управление: USB мышь (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт (в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры и бесплатное CMS ПО VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.=19В/3.42А) 19В/(17Вт без учета HDDдиска), 430x65x338мм.",18050]
[null,null,"LR16H-RT с облаком",null,19430]
[null,null,null,"Видеорегистраторы. Дополнительные аксессуары"]
[null,2005591,"AVTech блок питания для PR/MR/LR","Блок питания 3,42А, 19В для регистраторов PR/MR/LR на 19В (дополнительный). Кабель 220В в комплект не входит",1600]
[null,2005541,"PAC100-240/19V","Блок питания =19В/2,21А (DSA-0421S-20) Для регистраторов LR41, LR81",350]
[null,2006178,"PAC100-240/19V","Блок питания =19В/2,1А (FSP040-RAB) Для регистраторов LR41, LR81",350]
[null,2008826,"PAC100-240/12V","AVTech Блок питания (адаптер) =12В/3,1A для 12В LR-серии (WA-36A12)",860]
[null,2008584,"ИК-пульт для PR/MR/LR 4/8/16","ИК-пульт PAVC793ZRC-0 для регистраторов PR/MR/LR на 4/8/16 каналов (дополнительный)  (для LR4, LR8, LR16, MR4, MR8, MR16 и пр.)",350]
[null,2007951,"PAVC910TD","ИК-пульт для CPCam CPD503, CPD505, CPD507, с выносным сенсором в комплекте",350]
[null,null,null,"Видеокамеры CCTV"]
[null,3010177,"MC100","Корпусная цв.\"день-ночь\" видеокамера без объектива, 1/3\" SONY HR color CCD 960H, проц.обработки SONY Effio-E DSP, 700ТВЛ, 0.1лк/F2.0(цв.)/0.08лк(ч/б), необходим объектив CS с управлением АРД VD/DD или с ручной диафрагмой (AES,регул.), HLC (компенс.сверхвысокой засветки,откл.), BLC(компенс.встречной засветки,откл.), цифровой WDR (ATR), AGC (АРУ), ATW, встроенный микрофон, режим зеркального отображения, 4 зоны маскирования, экранное меню на русском языке, аудио вых., питание =12В/80мА, 117x60x50мм, вес 250г, 0°~ 40°С.",4990]
[null,3010178,"MC200S","Купольная цв. видеокамера, 1/3\" H.R. color CCD 960H, 700ТВЛ, 0.1лк/F2.0, объектив f=3.6мм (76.3° по гориз.), AES, AGC, ATW, питание =12В/70мА, Ø100x60мм, вес 78.5/158г, 0°~ 40°С.",2060]
[null,3010201,"MC37","Уличная цв.\"день-ночь\" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/3\" H.R. Color CCD, 560ТВЛ, 0.1лк/F2.0, вариообъектив f=3.8-9.5мм (71.4-31.8° по гориз., AES), ИК-подсветка до 35м (36 ИК диодов) с мех.сдвиг. ИК-фильтром, AES, AGC, ATW, питание =12В/65мА(ИК выкл.)/360мА(ИК вкл.), козырек, кронштейн, Ø75х114мм (85х184мм с кронштейном), IP66, -20°~ 40°С",2590]
[null,3010194,"MC360S","Уличная цв.\"день-ночь\" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/3\" H.R. Color CCD 960H, 700ТВЛ, 0.1лк/F2.0, вариообъектив f=3.8-9.5мм (71.4-31.8° по диаг., AES), ИК-подсветка до 15м (17 ИК диодов) с мех.сдвиг. ИК-фильтром, AES, AGC, ATW, питание =12В/70мА(ИК выкл.)/220мА(ИК вкл.), козырек, кронштейн, Ø97х60мм (152х142мм с кронштейном), вес 570г, IP66, -20°~ 40°С",4650]
[null,null,null,"Видеорегистраторы гибридные TVI (2мегапикс) +аналог. Начало поставок в июне 2015"]
[null,null,"DG1004","Видеорегистратор для TVI и аналоговых видеокамер, 4-кан.+1кан.звука Real-Time мегапикс, поддержка облака, Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 120к/с (1920x1080), запись (поканальная настройка) 60к/с (1920x1080), 120к/с (1080x720) (25к/с на канал 1080x720), 120к/с (960×540), 100к/с (704×576), 100к/с (704×288), 100к/с (352×288), необходимо до 2шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 100 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, тревожный монитор BNC, USBх2, 1аудиовх./1аудиовых., копия архива: USB flash/по сети; интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения FTP/E-Mail/Push Status, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R.; управление: USB мышь (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт (в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры и бесплатное CMS VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.=12В/3А), 375x61x281мм.",9920]
[null,null,"AVT208","Видеорегистратор для TVI и аналоговых видеокамер, 8-кан.+4кан.звука Real-Time мегапикс, поддержка облака, IVS, 4канала PUSH VIDEO (по тревоге отсылка видеоролика на смартфон через Ethernet), Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 200к/с (1920x1080), запись (поканальная настройка) 120к/с (1920x1080), 240к/с (1080x720) (25к/с на канал 1280x720), 240к/с (960×540), 200к/с (704×576), 200к/с (704×288), 200к/с (352×288), необходимо до 3шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 100 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, тревожный монитор BNC, eSATA (для дополн.диск.массива), USBх2, 4аудиовх./2аудиовых.,8вх./1вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash/по сети; интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения FTP/E-Mail/Push Video/Push Status, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R.; управление: USB мышь (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт (в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры и бесплатное CMS VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.=19В/3.42А), 430x65x338мм.",26840]
[null,null,"AVT216","Видеорегистратор для TVI и аналоговых видеокамер, 16-кан.+4кан.звука Real-Time мегапикс, поддержка облака, IVS, 4канала PUSH VIDEO (по тревоге отсылка видеоролика на смартфон через Ethernet), Push Status, H.264 (4ур.компр.), пентаплекс, отображение 480к/с (1920x1080), запись (поканальная настройка) 240к/с (1920x1080), 480к/с (1080x720) (25к/с на канал 1280x720), 480к/с (960×540), 400к/с (704×576), 400к/с (704×288), 400к/с (352×288), необходимо до 3шт SATA HDD до 4000Гб, сеть Ethernet 100 Base-T (отобр.видео до 25к/с 4CIF с передачей аудио по сети); выходы: основной монитор HDMI (Full HD 1920x1080) и VGA одновременная работа, тревожный монитор BNC, eSATA (для дополн.диск.массива), USBх2, 4аудиовх./2аудиовых.,8вх./1вых.тревоги N.C./N.O., RS485-управление поворотными камерами PTZ(Pelco-D/-P); копия архива: USB flash/по сети; интелл.детектор движения, запись предтревоги, передача трев.сообщения FTP/E-Mail/Push Video/Push Status, ZOOM 2X, тип записи: ручн./по дет.движ.по кажд.каналу/по внешн.датчику/по расписанию/удаленная R.E.T.R.; управление: USB мышь (русиф.графический интерфейс), ИК-пульт (в компл.); удал.управление/просмотр/настройка по сети: web-браузеры и бесплатное CMS VideoViewer для OC Windows и MAC (до 10польз.одновр.,256кан.), мобильное наблюдение: iPhone, iPad, Android (прил.EagleEyes) или Symbian, Windows Mobile, BlackBerry (встр. web-браузер), питание от адаптера (в компл.=19В/3.42А), 432x90x326мм.",37750]
[null,null,null,"Видеокамеры TVI (2мегапикс). Начало поставок в июне 2015"]
[null,null,"DG102","Купольная 2 Мп (Full HD) TVI цв. видеокамера, 1/2.7\" CMOS 2.1megapix, 1920x1080 / 30кадров/с, 0.1лк/F1.8, объектив f=3.6мм (96° по гориз./50° по вертик.), AES, AGC, ATW, BLC, Sharpness, Flickerless, питание =12В/100мА, Ø100x60мм, 0°~ 40°С.",3590]
[null,null,"DG103","Купольная 2 Мп (Full HD) TVI цв.\"день-ночь\" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/2.7\" CMOS 2.1megapix, 1920x1080 / 30кадров/с, 0.1лк/F2.0, объектив f=3.6мм (96° по гориз./50° по вертик.), ИК-подсветка до 20м (21 ИК диод), AES, AGC, ATW, BLC, Sharpness, Flickerless, питание =12В/200мА, Ø94.1x70.7мм, 0°~ 40°С, цвет белый.",4660]
[null,null,"DG104","Купольная 2 Мп (Full HD) TVI цв.\"день-ночь\" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/2.7\" CMOS 2.1megapix, 1920x1080 / 30кадров/с, 0.1лк/F2.0, объектив f=3.6мм (96° по гориз./50° по вертик.), ИК-подсветка до 15м (12 ИК диодов), AES, AGC, ATW, BLC, Sharpness, Flickerless, питание =12В/200мА, Ø93x80мм, IP66, 0°~ 40°С, цвет белый.",5750]
[null,null,"DG105","Уличная 2 Мп (Full HD) TVI цв.\"день-ночь\" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/2.7\" CMOS 2.1megapix, 1920x1080 / 30кадров/с, 0.1лк/F1.8, объектив f=3.6мм (96° по гориз./50° по вертик.), ИК-подсветка до 15м (12 ИК диодов) с мех.сдвиг. ИК-фильтром, AES, AGC (рег.), ATW (рег.), BLC (рег.), Sharpness (рег.), Flickerless (рег.), питание =12В/200мА, козырек, кронштейн, Ø60х163мм (Ø72х186мм с козырьком и кронштейном), IP66, -20°~ 40°С",5750]
[null,null,"DG205","Уличная 2 Мп (Full HD) TVI цв.\"день-ночь\" видеокамера с ИК-подсветкой, 1/2.7\" CMOS 2.1megapix, 1920x1080 / 30кадров/с, 0.1лк/F2.0, вариообъектив с внешней регулировкой f=2.8-12мм (104°-35° по гориз./56°-20° по вертик., AES), ИК-подсветка до 25м (36 ИК диодов) с мех.сдвиг. ИК-фильтром, AES, AGC (рег.), ATW (рег.), BLC (рег.), Sharpness (рег.), Flickerless (рег.), питание =12В/400мА, козырек, кронштейн, 95х88х272мм,  IP66, -25°~ 40°С",9520]
[null,null,null,"Рекомендованное программное обеспечение"]
[null,2008825,"VideoViewer","Бесплатное программное обеспечение для удаленного доступа к устройствам видеонаблюдения AVTech, до 16 каналов с записью. Используется для объединения в единую систему наблюдения до 16 сетевых устройств (видеорегистраторы, IP-видеокамеры, NVR). Поддержка операционных систем: MAC OS, ОС Microsoft Windows 2000, XP, Vista.\nУдобный графический интерфейс, интеллектуальный детектор движения, гибкие настройки записи, быстрый поиск по событиям для полнофункционального и удобного наблюдения. Поддержка функции электронной карты для мониторинга распределенных систем. Возможность организации нескольких удаленных рабочих мест. Выполнение одновременно нескольких операций (просмотр видео в реальном времени, запись, проигрывание архива, сохранение записей и работа по сети). Возможность записи на ПК по расписанию или срабатыванию видеодетектора движения. Интеллектуальный детектор движения.  Загрузка карт Google для мониторинга распределенных объектов","бесплатно"]
[null,null,"36CH C.M.S","Бесплатное программное обеспечение для работы с IP оборудованием AVTech, до 36 каналов видеомониторинга IP-камер и NVR (без записи). Совместимо с ассортиментом IP-камер, автономными сетевыми видеорегистраторами (NVR) и видео-серверами AVTech. Предназначено для мониторинга видеокамер и управления и мониторинга сетевых видеорегистраторов (NVR) AVTech. Для ПК с Microsoft Windows 7.\nДля записи рекомендуется использовать автономные сетевые видеорегистраторы (NVR) и ПО 36CH CMS для мониторинга и управления.\nТакое сочетание делает всю систему более надежной, чем система записи только на ПК и обладает рядом преимуществ в сравнении с компьютерными системами видеозаписи: выигрыш в надежности и сроке эксплуатации; защита NVR от вирусов; выигрыш в цене; выигрыш в удобстве настройки и использования; выигрыш в потреблении электроэнергии.","бесплатно"]

{"sheet":"IP камеры AVTECH таблица","index":1,"n_rows":40,"n_cols":36,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,2],[1,1,1,2],[2,0,2,34],[6,0,6,34],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[11,3,13,3],[14,1,14,2],[20,1,20,2],[22,1,22,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[38,1,38,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,0,32,34],[33,1,33,2],[35,1,35,2],[37,1,37,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[36,1,36,2],[34,1,34,2],[25,0,25,34],[26,1,26,2],[29,1,29,2]]}
[null,"IP-камеры AVTECH"]
["Модель","Фото",null,"Максимальное разрешение","Видеопотоки","Матрица","Объектив","Угол обзора","Чувствительность","S/N  дБ","ИК диоды","Дальность ИК","Доп. Режим ИК","Сдвигаем. ИК фильтр (ICR)","SLC\n(Smart Light Control)","3D кронштейн","Вандалозащищенность (рейтинг)","IP","Температура","Ток","БП","ETS\n(Event Triggered System)","ИК детектор","PoE","поддержка SD-карты","Авто-фокус","Микрофон","Динамик","Режим \"Сирена\"","D PTZ","ONVIF","EAGLEEYES","Push Video","в. детектор, Smart Zoom / Record","Авто-трекинг","Модель"]
["   D1 IP-камеры"]
["AVN216",null,null,"D1","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/3\" HR","f 3.8мм / F1.5","63.1° / 50.2°","0.1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃","-­‐","5V / 1A      в комплекте","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVN216"]
["AVN257",null,null,"D1","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/3\" HR","f 3.8мм / F1.5","63.1° / 50.2°","0.1 / F1.5",48,35,"20M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","IP 66","-20℃~40℃",null,"12V / 1A","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVN257"]
["AVM265",null,null,"D1","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/3\" HR","f 6.0мм / F1.5","44° / 34°","0.1 / F1.4",48,56,"40M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃","160mA (ИК выкл.) / 720mA (ИК вкл.)","12V / 1A","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM265"]
["   1.3MP  IP-камеры"]
["AVM301",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 1A      в комплекте","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","-­‐","-­‐","-­‐","встроен","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM301"]
["AVM302",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да (IK 08)","-­‐","0℃~40℃","0.25A, 3.75W (PoE); 3.75W (PON); 3W (адаптер)","12V / 1A","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","встроен","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM302"]
["AVN801",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 1A      в комплекте","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","-­‐","-­‐","-­‐","встроен","-­‐","-­‐","Да","-­‐","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN801"]
["AVN80X",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/3\" Live MOS","f 3.8мм / F1.5","65.7° / 49.9°","0.1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 2A      в комплекте","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","-­‐","Да (32MB SDHC)","-­‐","встроен","встроен","Да","Да","-­‐","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN80X"]
["AVN812",null,null,"1.3 MP                            Wi-Fi               IEEE 802.11 b/g/n","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5",48,"видимая","10M","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 2A      в комплекте","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","-­‐","-­‐","-­‐","встроен","встроен","Да","Да","Да (Profile S)","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN812"]
["AVN813",null,null,null,"3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5",48,"видимая","10M","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 2A      в комплекте","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","-­‐","Да (32MB SDHC)","-­‐","встроен","встроен","Да","Да","-­‐","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN813"]
["AVN815",null,null,null,"3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5",48,"видимая","10M","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 2A      в комплекте","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","-­‐","Да (32MB SDHC)","-­‐","встроен","встроен","Да","Да","-­‐","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN815"]
["AVM317",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5 (ИК выкл.)",48,12,"10M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","-­‐","встроен","встроен","Да","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM317"]
["AVN806",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.4 (ИК выкл.)",48,12,"10M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 1A      в комплекте","Тревожный вх/вых","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","встроен","встроен","Да","Да","-­‐","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN806"]
["AVM311",null,null,"1.3 MP","4 (H.264, MPEG4, MJPEG)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (IK 08)","-­‐","0℃~40℃","203mA, 3W (PoE) ; 3W (PoN) ; 2.43W (адаптер)","12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM311"]
["AVM328",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5 (ИК выкл.)",48,12,"10M","-­‐","Да","-­‐","Да","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"12V / 1A","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 5м","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","-­‐","1 вход","1 выход","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","Smart Record, ВД","-­‐","AVM328"]
["AVN808",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5 (ИК выкл.)",48,12,"10M","-­‐","Да","-­‐","Да","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"5V / 1A      в комплекте","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 5м","-­‐","-­‐","-­‐","1 вход","1 выход","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN808"]
["AVN805",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/3\" MOS","f 3.8мм / F1.5","65.4° / 49.9°","0.1 / F1.5",48,12,"10M","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"12V / 1A","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 6м","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","-­‐","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN805"]
["AVM357",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","1 / F1.5 (ИК выкл.)",48,35,"20M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃",null,"12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM357"]
["AVN807",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/3\" HR","f 3.8мм / F1.5","65.7° / 49.9°","0.1 / F1.5 (ИК выкл.)",48,32,"20M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃",null,"12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","-­‐","Да","Push Video","ВД","-­‐","AVN807"]
["AVM359",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 2.8 ~ 12мм\nF1.4~2.8","66,3~16,3° /27,5~3,0°","0.1 / F1.4 (ИК выкл.)",48,"2 x Solid Light","25M","Да (до 35M)","Да","Да","-­‐","-­‐","IP 66","-З0℃~40℃","11W (ИК вкл.)","12V / 1.5A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM359"]
["AVM365",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/4\" SONY","f 3.8мм / F1.5","53.7° / 34.1°","0.1 / F1.5 (ИК выкл.)",48,56,"25M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃","842mA, 12.5W (PoE); 12.5W (PoN); 10W (адаптер)","12V / 1.5A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","Smart Record, ВД","-­‐","AVM365"]
["AVN363V",null,null,"1.3 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/3\" MOS","трансфокатор f 4 ~ 9мм","75° ~ 36° / 46°~20°","0.3 Lux    (ИК выкл.)",48,56,"15M","Да (до 30M)","Да","Да","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃","10W ~ 15W","AC 100V ~ 240V","Детектор движения","-­‐","-­‐","-­‐","Калибровка","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","Smart Zoom, ВД","-­‐","AVN363V"]
["   2MP IP-камеры"]
["AVM400",null,null,"2 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/2.9\" SONY","CS Mount (АРД DC)","-­‐","0.1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","встроен","1 выход","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД",null,"AVM400"]
["AVM417",null,null,"2 MP","H.264 / MPEG4 / MJPEG","1/2.9\" SONY","f 3.8мм / F1.5","73,2° / 47,4°","0.1 / F1.5",null,12,"10M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","-­‐","встроен","встроен","Да","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM417"]
["AVM428",null,null,"2 MP","H.264 / MPEG4 / MJPEG","1/2.9\" SONY","f 3.8мм / F1.5","73,2° / 47,4°","0.1 / F1.5",48,12,"10M","-­‐","Да","-­‐","Да","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"12V / 1A","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 5м","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","-­‐","1 вход","1 выход","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","Smart Record, ВД","-­‐","AVM428"]
["AVM457",null,null,"2 MP","H.264 / MPEG4 / MJPEG","1/2.9\" SONY","f 3.8мм / F1.5","73,2° / 47,4°","0.1 / F1.5",48,35,"20M","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃",null,"12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM457"]
["AVM459",null,null,"2 MP","3 (H.264, MJPEG, MPEG4)","1/2.9\" SONY","f 2.8 ~ 12мм\nF1.4~2.8","109~24° / 76~13,5°","1 / F1.4",48,"2 x Solid Light","25M","Да (до 35M)","Да","Да","-­‐","-­‐","IP 66","-З0℃~40℃","9.5W","12V / 1.5A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM459"]
["AVM565",null,null,"2 MP","4 (H.264, MJPEG)","1/2.9\" SONY","f 6.0 ~ 60мм","47,3~5,3° / 27,5~3,0°","0.1 / F2.0",48,"3 x Solid Light","40М","Да (до 60M)","Да","Да","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃","9W (Max)","12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","Smart Record, ВД",null,"AVM565"]
["   2MP IP-камеры с WDR"]
["AVM500",null,null,"2 MP WDR","4 (H.264, MJPEG)","1/2.9\" SONY","CS Mount (DC)","-­‐","0.1 / F1.5",48,"-­‐","-­‐","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","0℃~40℃",null,"12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","всроенный, 1 вход","1 выход","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM500"]
["AVM511",null,null,"2 MP WDR","4 (H.264, MJPEG)","1/2.8\" SONY","f 3.8мм / F1.5","83.2° (Diag) / 73.2° (Horiz / 42.8° (Vert)","0.1 / F1.5",null,null,"-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (IK 08)","-­‐","0℃~40℃","220…290mA, 4,5W (PoE) ; 4,5W (PoN) ; 3,5W (адаптер)","12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM511"]
["AVM521",null,null,"2 MP WDR","4 (H.264, MJPEG)","1/2.9\" SONY","f 3.8мм / F1.5","73,2° / 42,8°","0.1 / F1.5",48,"1 x Solid Light","15M","-­‐","Да","Да","Да","-­‐","-­‐","0℃~40℃","400mA","12V / 1A","ПИК, Тревожный вх/вых","76° / 5м","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","1 вход","1 выход","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM521"]
["AVM542",null,null,"2 MP WDR","4 (H.264 /MJPEG)","1/2.9\" SONY","f 2.8 ~ 12мм\nF1.4~2.8","97,4°~27,1°/58,1°~15.2°","0.1 / F1.4",48,"3 x Solid Light","30M","Да (до 50M)","Да","Да","Да","Да (IK 10)","IP 66","-20℃~40℃","849mA","12V / 1.5A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM542"]
["AVM552",null,null,"2 MP WDR","4 (H.264, MJPEG)","1/2.9\" SONY","f 2.8 ~ 12мм\nF1.4~2.8","97,4°~27,1°/58,1°~15.2°","0.1 / F1.4",48,"2 x Solid Light","25M","Да (до 35M)","Да","Да","-­‐","-­‐","IP 66","-20℃~40℃","700mA","12V / 1A","Тревожный вх/вых","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","Да (32MB SDHC)","-­‐","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД","-­‐","AVM552"]
["AVM561",null,null,"2 MP WDR","4 (H.264, MJPEG)","1/2.9\" SONY","f 6 ~ 60 мм\nF2.0~2.8","47,4°~5,3°/27,5°~3.0°","0.1 / F2.0",48,"3xSolidlight","40M","Да (до 60M)","Да","Да","-­‐","-­‐","IP 67","-20℃~40℃","750mA, 11.25W Max (PoE) ; 11.25W Max (PoN) ; 9W Max (адаптер)","12V / 1.5A","Тревожный вх/вых, Детектор движения","-­‐","Да\nIEEE 802.3af","-­‐","Да","-­‐","-­‐","-­‐","Да","Да (Profile S)","Да","-­‐","ВД",null,"AVM561"]
["AVM571",null,null,"2 MP WDR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AVM571"]